Администрация Саянского района доводит до сведения, что с 1 января 2016 года вступает в силу Федеральный закон от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов». Статьей 5 данного Закона внесены изменения в статью 15 Федерального [закон](consultantplus://offline/ref=6318D8703B3FFC52A20ECFFE5A82EA538EE0AB9B4AFD3D7FCEB3E26220y3Y1I)а от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В соответствии со статьей 15 (новая редакция) Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):

- условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- и др.

**Нормы и правила установлены сводом правил (СП) 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.**

- В зданиях и сооружениях должны быть обеспечены для МГН условия использования в полном объеме помещений для безопасного осуществления необходимой деятельности самостоятельно либо при помощи сопровождающего, а также эвакуации в случае экстренной ситуации;

- 5.1.2 Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по [ГОСТ Р 51261](http://docs.cntd.ru/document/1200003928). При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни;

- 5.1.4 Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и дверей вертушек на путях передвижения МГН не допускается;

- 5.1.9 Помещения, где могут находиться инвалиды на креслах-колясках или с недостатками зрения, следует размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, следует предусматривать пандусы, подъемные платформы для инвалидов (далее - подъемные платформы) или лифты. Пандусы в своей верхней и нижней частях должны иметь горизонтальные площадки размером не менее 1,5х1,5 м;

- 5.2.12 Следует применять различный по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними. Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по [ГОСТ Р 52875](http://docs.cntd.ru/document/1200061329);

- 5.2.3 Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с [ГОСТ Р 12.4.026](http://docs.cntd.ru/document/1200026571). Рекомендуется предусматривать световые маячки;

- и др.

Для зданий и помещений сервисного обслуживания населения разделом 7.4 (СП) установлены дополнительные требования.

Администрация Саянского района рекомендует ознакомиться с вышеуказанным действующим законодательством и осуществить соответствующие мероприятия позволяющие повысить доступность граждан с ограниченными возможностями к оказываемым Вами услугам.