

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
 Саянского района Красноярского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Вознесенка

01.12.2022 г № 25-п

О внесении изменений в постановление Администрация Вознесенского сельсовета

№ 36-п от 18.11.2021 года «Об утверждении схемы водоснабжения

на территории Вознесенского сельсовета на 2021- 2026 годы»

Всоответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Вознесенского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление Администрация Вознесенского сельсовета № 36-п от 18.11.2021 года «Об утверждении схемы водоснабжения на территории Вознесенского сельсовета на 2021- 2026 годы».

1.1. Изложить Положение Постановления Администрации Вознесенского сельсовета № 36-п от 18.11.2021 года «Об утверждении схемы водоснабжения на территории Вознесенского сельсовета на 2021 - 2026 годы» в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в печатном издании «Сельские вести», и размещению на странице Вознесенского сельсовета на официальном веб-сайте Саянского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - [www.adm-sayany.ru](http://www.adm-sayany.ru).

Глава

Вознесенского сельсовета Л.А.Циммерман

 Утверждено

Постановлением

администрации Вознесенского сельсовета

от 01.12.2022г. № 25-п

**СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**САЯНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**на 2021-2026 годы**

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Основанием для разработки схемы водоснабжения Вознесенского сельсовета Саянского района являются Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении» и на основании технического задания, с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075;2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), положение "СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжения. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (утв. Приказом Мин. региона России от 29.12.2011 N 635/14), документами территориального планирования.

Схема водоснабжения Вознесенского сельсовета разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения поселения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов ЖКХ, улучшения экологической обстановки.

Схема водоснабжения разработана сроком на 5 лет.

Вознесенский сельсовет входит в состав Саянского района Красноярского края. Территория Вознесенского сельсовета расположена в восточной части края на расстоянии 250 км от г.Красноярска. До ближайшей железнодорожной станции 80 км.

Вознесенский сельсовет граничит с Большеарбайским, Большеильбинским, Малиновским, Орьевским и Гладковским сельсоветом.

На территории Вознесенского сельсовета расположен один населенных пункт – село Вознесенка. Численность населения сельсовета по состоянию на 01.01.2021 года составляет 258 человека. Расстояние до районного центра с. Агинское - 40 км. Наиболее важным для развития сельсовета является выгодное геоэкономическое положение - близость к г. Красноярску, что создаёт предпосылки развитию сельского хозяйства и промышленности.

На территории Вознесенского сельсовета отсутствует централизованное водоснабжение, расположены 2 водобашни, имеется и индивидуальное из подземные скважины.

 **2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

Обеспечение потребителей Вознесенского сельсовета услугами водоснабжения осуществляет администрация Вознесенского сельсовета.

На территории сельсовета находятся 2 водонапорные башни. Потребление воды всеми потребителями составляет 6,0 тыс. куб. м в год.

Жители с. Вознесенка отбирают воду на хозяйственно - питьевые нужды напрямую из водонапорных башен.

Жизненно важным для населённого пункта сельсовета остается состояние водонапорных башен. Не решённым остаётся вопрос качественного водоснабжения населения. Так, износ одной из водонапорных башен составляет 90%, данной башни требует капитальный ремонт.

Информация по водонапорным башням,

расположенным на территории

Вознесенского сельсовета

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование объекта** | **Место расположения объекта** | **Численность населения пользующегося водой из данного водопровода** | **Год ввода в эксплуатацию** | **Эксплуатирующая организация** |
| 1 | Водонапорная башня | Село Вознесенка,ул. Центральная,48 «б» | 228 | 2022 | Администрация Вознесенского сельсовета |
| 2 | Водонапорная башня | Село Вознесенка,ул. Центральная,82 «а» | 30 | 1964 | Администрация Вознесенского сельсовета |

**3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ И УДЕЛЬНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****населённого****пункта** | **Техническое состояние системы****водоснабжения (% износа,****потребность в техническом****улучшении)** | **Степень подверженности****загрязнения****источников****водоснаже****ния** | **Наличие****разведанных****запасов****питьевой****воды подземных источников** | **Объемы питьевой воды на период ЧС куб/сут** |
| Источникводоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводнаясеть |
| с. Вознесенка | 1. Водонапорная башня, скважина ул. Центральная 48"б" – износ 0 %, год постройки 2022г.2. Водонапорная башня, скважина ул. Центральная 82"А"– износ 90%,год постройки 1964 |  | отсутствует | Санитарно-охранная зона отсутствует | Отсутствуют |  |

 приложение №1

**СХЕМА**

**водоснабжения с. Вознесенка**

|  |
| --- |
| **Молодежная** |

**Центральная Центральная**

 **Центральная**

|  |
| --- |
|  |